[별표 3]

폐기물 종류별, 재활용 유형별 잔재물 배출계수

1. 잔재물 배출계수 적용 원칙

가. 폐기물을 재활용을 위한 전처리 및 재활용하는 과정에서 전량을 그대로 사용하는 방법으로 재활용하는 경우(성ㆍ복토재로 재활용되는 경우 등)에는 잔재물 배출계수를 “0”으로 한다.

나. 폐기물을 소각의 방법으로 중간처분하는 경우에는 잔재물 배출계수를 “0.2”로 한다. 다만 소각 외의 방법(중화, 파쇄, 고형화 등)으로 중간처분하는 경우에는 잔재물 배출계수를 “1”로 한다.

다. 폐기물의 재활용 용도 및 방법이 가목에 해당하지 않는 경우에는 제2호에 따른 ‘폐기물 종류별, 재활용 유형별 잔재물 배출계수’를 적용한다.

라. 폐기물을 제품 제조 등을 위한 중간가공폐기물을 만드는 유형으로 재활용하는 경우에는 해당 폐기물의 제2호에 따른 ‘폐기물 종류별, 재활용 유형별 잔재물 배출계수’ 중 가장 높은 값을 적용한다.

2. 폐기물 종류별, 재활용 유형별 잔재물 배출계수

가. 지정폐기물

분류번호	폐기물의 종류	재활용 유형
		R-2	R-3	R-4	R-5	R-9
01-01	폐합성고분자화합물		0.04	0.03
01-02	오니류
01-02-01	폐수처리오니		0.20	0.70
01-02-02	유리식각공정오니		0.95	0.60
01-02-03	제지공정오니		0.80
01-02-04	실리콘제조공정오니		0.63
01-02-05	보크사이트잔재물		0.80
01-02-99	그 밖의 공정 오니		0.20	0.05
02-01	폐산
02-01-01	폐염산	0.06	0.05	0.06
02-01-02	폐황산(폐황산이 포함된 2차 폐축전지는 제외한다)	0.10	0.10	0.10	0.03
02-01-03	폐질산	0.10	0.10	0.05
02-01-05	LCD·반도체 공정의 폐산	0.1	0.1	0.05
02-01-06	폐황산이 포함된 2차폐축전지	0.20	0.40	0.10	0.50
02-01-99	그 밖의 폐산	0.06	0.10	0.05
02-02	폐알칼리	0.10	0.10	0.05
03-01	광재
03-01-01	알루미늄제조공정광재		0.80
03-01-02	납 열처리·야금(冶金) 공정광재		0.95
03-01-03	아연열처리공정광재		0.85
03-01-04	철제조공정광재(철광 원석의 사용으로 인한 고로슬래그는 제외한다)		0.85
03-01-99	그 밖의 광재		0.85
03-02-00	분진		0.45
03-03	폐주물사 및 폐사		0.03	0.03
03-07	폐촉매
03-07-01	금속성폐촉매	0.05	0.85	0.20
03-07-02	비금속성폐촉매	0.02	0.03	0.05
03-08	폐흡착제 및 폐흡수제	0.40	0.99	0.40
03-09-00	폐형광등 파쇄 잔재물		0.99
04	폐유기용제
04-01-00	할로겐족 폐유기용제	0.05	0.22	0.21
04-02-00	그 밖의 폐유기용제	0.05	0.22	0.35		0.23
05	폐페인트 및 폐락카
05-01-00	폐유성페인트	0.20	0.20	0.35		0.20
05-02-00	폐수성페인트	0.10	0.20	0.20
05-03-00	폐락카	0.05	0.20	0.20		0.23
06-01	폐광물유
06-01-01	폐윤활유(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령」 제18조에 따른 재활용의무 대상 제품·포장재인 기어유 및 내연기관용 윤활유를 말한다)			0.35		0.23
06-01-02	폐연마유·비수용성폐절삭유·폐열처리유(금속가공과정에서 발생된 것을 말한다)		0.24	0.35		0.23
06-01-03	폐기계유·폐작동유(공업용 기예유·냉동기유·터어빈유·베어링윤활유·압축기유·유압작동유·열매체유 및 프로세스유 등을 말한다)		0.24	0.35		0.23
06-01-04	폐연료유			0.35		0.20
06-01-05	폐오일필터		0.20			0.80
06-01-06	기름 함유 폐전선·폐케이블		0.55	0.45		0.55
06-01-07	폐절연유(폴리클로리네이티드비페닐 함유 폐기물을 제외한다)		0.28	0.07		0.23
06-01-99	그 밖의 폐광물유[아스팔트유·그리스(grease)·방청유 및 수용성절삭유, 20퍼센트 이상의 이물질이 함유된 폐유, 고체상태의 폐유 등을 말한다]		0.29	0.35		0.23
06-02-00	폐동식물유					0.20
06-03-00	그 밖의 폐유	0.10		0.35		0.20
09-03-00	그 밖의 폐유독물질	0.05	0.30
10-12-06	인체조직물 중 태반(재활용하는 경우에만 해당한다)			0.20

나. 사업장일반폐기물

분류번호	폐기물의 종류	재활용 유형
		R-2	R-3	R-4	R-5	R-6	R-8	R-9
51-01	유기성오니류
51-01-01	정수처리오니		0.20	0.05	0.15		0.20	0.50
51-01-02	하수처리오니		0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.50
51-01-03	분뇨처리오니		0.20	0.05	0.25	0.03	0.20	0.50
51-01-04	가축분뇨처리오니		0.20	0.05	0.25	0.05	0.20	0.50
51-01-05	펄프·제지공정오니		0.20	0.15	0.15	0.03	0.20	0.50
51-01-06	그 밖의 공정오니		0.20	0.05	0.25	0.03	0.20	0.50
51-01-07	펄프·제지폐수처리오니		0.30	0.05	0.03	0.20	0.20	0.50
51-01-08	그 밖의 폐수처리오니		0.95	0.05	0.30	0.03	0.20	0.40
51-01-99	그 밖의 유기성오니		0.20	0.05	0.20	0.03	0.25	0.30
51-02	무기성오니류
51-02-01	폐수처리오니		0.50	0.10
51-02-02	정수처리오니			0.10
51-02-03	하수처리오니			0.20
51-02-04	하수준설토			0.30
51-02-05	건설오니			0.15
51-02-06	석재·골재폐수처리오니(석재·골재 생산시 발생한 폐수를 처리하는 과정에서 발생한 오니로 한정한다)			0.15
51-02-07	유리식각공정오니		0.90	0.90
51-02-08	실리콘공정오니		0.20	0.05
51-02-09	보크사이트 잔재물		0.20	0.20
51-02-19	그 밖의 공정오니		0.20	0.05
51-02-99	그 밖의 무기성오니		0.98	0.05
51-03	폐합성고분자화합물
51-03-01	폐합성수지류(폐염화비닐수지류는 제외한다)	0.03	0.20	0.22			0.05	0.35
51-03-02	폐합성고무류	0.03	0.15	0.20			0.15	0.35
51-03-03	폐폴리염화비닐수지류	0.03	0.15	0.17			0.00	0.10
51-03-04	폐폴리우레탄폼류	0.01	0.11	0.15			0.05	0.35
51-03-05	양식용폐부자	0.03	0.20	0.20			0.05	0.35
51-03-06	폐발포합성수지	0.01	0.08	0.08			0.05	0.55
51-03-07	플라스틱폐포장재	0.05	0.25	0.05			0.08	0.05
51-03-09	폐어망	0.05	0.25	0.25			0.15	0.40
51-03-99	그 밖의 폐합성고분자화합물(합성수지류로 피복된 폐전선을 포함한다)	0.06	0.15	0.20			0.05	0.55
51-04	광재류
51-04-01	고로슬래그		0.80	0.05	0.05
51-04-02	제강슬래그		0.20	0.15	0.01
51-04-03	비철금속제련공정광재		0.40	0.20
51-04-04	선광공정광재		0.85	0.10
51-04-99	그 밖의 광재류		0.85	0.20
51-05	분진류(대기오염방지시설에서 포집된 것으로 한정하되, 소각시설에서 발생하는 것은 제외한다)
51-05-01	제철공정분진		0.54	0.54			0.00
51-05-02	시멘트제조공정분진		0.00	0.00
51-05-03	발전시설분진		0.00	0.00
51-05-04	폐실리카 퓸(규소철 제조과정에서 발생된 분진을 말한다)		0.00	0.00
51-05-99	그 밖의 분진		0.97	0.03			0.00
51-06	폐주물사 및 폐사
51-06-01	점토점결폐주물사		0.03	0.03
51-06-02	화학점결폐주물사		0.03	0.20
51-06-03	샌드블라스트폐사		0.05	0.03
51-06-04	폐여과사	0.05		0.01
51-06-99	그 밖의 폐사		0.03	0.01
51-07	폐내화물 및 도자기 조각
51-07-01	폐내화물		0.03	0.05
51-07-02	폐도자기조각			0.02
51-08	소각재
51-08-01	생활폐기물 소각시설 비산재		0.03	0.00
51-08-02	사업장폐기물 소각시설 비산재		0.00	0.10
51-08-03	생활폐기물 소각시설 바닥재		0.90	0.05
51-08-04	사업장폐기물 소각시설 바닥재		0.90	0.05
51-08-05	생활폐기물 소각시설 소각재(바닥재와 비산재가 혼합된 경우를 말한다)		0.90	0.05
51-08-06	사업장폐기물 소각시설 소각재(바닥재와 비산재가 혼합된 경우를 말한다)		0.90	0.80
51-09	안정화 또는 고형화·고화 처리물		0.02	0.01
51-10	폐촉매
51-10-01	금속성폐촉매	0.04	0.90	0.90
51-10-02	폐이온교환수지	0.03	0.80	0.03
51-10-03	폐멤브레인수지	0.03	0.20	0.07
51-10-99	그 밖의 폐촉매		0.89	0.20
51-11	폐흡착제 및 폐흡수제
51-11-01	폐흡착제		0.99	0.05
51-11-02	폐흡수제		0.99	0.20
51-11-03	폐활성탄		0.10	0.10			0.70
51-12	폐석고 및 폐석회
51-12-01	폐석고		0.20	0.01	0.01
51-12-02	폐석회		0.01	0.01	0.01
51-13	연소잔재물
51-13-01	연탄재			0.03
51-13-02	액체연료연소재			0.05			0.03
51-13-03	석탄재		0.01	0.01	0.01
51-13-99	그 밖의 연소잔재물		0.90	0.01
51-14	폐석재류
51-14-01	폐석분토사(석재·골재생산 과정에서 발생한 응집 미립분을 포함한다)			0.02
51-14-02	폐석재	0.03		0.01
51-15	폐타이어(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령」 제18조제5호에 해당하는 것을 말한다)
51-15-01	자동차 폐타이어	0.05	0.17	0.17			0.00	0.45
51-15-02	그 밖의 폐타이어	0.03	0.2	0.25			0.00	0.45
51-16-00	폐식용유(식용을 목적으로 식품 재료와 원료를 제조·조리·가공하거나 식용유를 유통·사용 또는 음식물류 폐기물을 처리하는 과정에서 발생하는 기름을 말한다)			0.03	0.03			0.02
51-17	동·식물성잔재물(식료품 및 음료제조업 등에서 발생하는 잔재물을 포함하며, 음식물류 폐기물은 제외한다)
51-17-01	동물사체			0.27	0.27			0.66
51-17-02	축산물가공잔재물(동물성 유지류는 제외한다)		0.27	0.27	0.50			0.66
51-17-03	수산물가공잔재물		0.27	0.27	0.70			0.66
51-17-04	폐패각	0.01	0.01	0.01	0.01
51-17-05	폐모피류	0.05		0.20	0.10
51-17-06	피혁가공잔재물	0.05	0.10	0.26	0.10			0.20
51-17-07	동물털	0.05		0.05	0.03
51-17-08	동물성유지류			0.27	0.25			0.50
51-17-19	그 밖의 동물성잔재물			0.24	0.70			0.75
51-17-21	주정박				0.05			0.15
51-17-22	맥주박				0.05			0.15
51-17-23	유박유잔재물				0.05			0.15
51-17-24	초본류				0.05	0.05	0.03	0.10
51-17-29	그 밖의 식물성잔재물				0.25	0.03	0.05	0.60
51-17-99	그 밖의 동·식물성잔재물			0.30	0.30		0.05	0.75
51-18	폐전기전자제품류
51-18-01	가정용폐전기전자제품	0.05	0.80
51-18-02	산업용폐전기전자제품	0.05	0.74
51-18-03	프린트토너 및 폐카트리지 폐부속품	0.05	0.50
51-18-99	그 밖의 폐전기전자제품류	0.05	0.80
51-19-00	왕겨 및 쌀겨			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
51-20	폐목재류(원목의 용도 그대로 사용하는 나무뿌리·가지 등을 제거한 원줄기는 제외한다)
51-20-01	임목폐목재(건설공사, 산지개간 등의 과정에서 발생된 나무뿌리, 가지, 줄기 등을 말한다)		0.05	0.10	0.05		0.05	0.05
51-20-02	제재부산물(원목 가공과정에서 발생되는 수피, 톱밥, 대패밥 등을 말한다)		0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01
51-20-03	목재가공공장 부산물(원목 상태의 깨끗한 목재 부산물 및 분진을 말한다)		0.03	0.15	0.02	0.03	0.03	0.03
51-20-04	목재가공공장 부산물(접착제, 페인트, 기름, 콘크리트 등의 물질이 사용된 목재 부산물 및 분진을 말한다)		0.01	0.03			0.02	0.03
51-20-05	목재가공공장 부산물 (할로겐족 유기화합물 또는 방부제가 사용된 폐목재, 목재 부산물 및 분진을 말한다)			0.03			0.03	0.03
51-20-06	폐가구류, 폐도장목, 폐목재 포장재, 폐전선드럼 (원목 상태의 깨끗한 목재를 말한다)	0.05	0.01	0.10	0.10		0.08	0.05
51-20-07	폐가구류, 폐도장목, 폐목재 포장재, 폐전선드럼 (접착제, 페인트, 기름, 콘크리트 등의 물질이 사용된 목재를 말한다)	0.03	0.03	0.05			0.08	0.05
51-20-08	폐가구류, 폐도장목, 폐목재 포장재, 폐전선드럼 (할로겐족 유기화합물 또는 방부제가 사용된 목재를 말한다)	0.03		0.05			0.08	0.05
51-20-09	건설현장의 실외목재구조물에서 발생되는 폐목재, 폐선박 및 차량에서 나오는 목재, 건축물 화재현장에서 발생한 폐목재, 냉각탑, 산업용 바닥재 등에 사용된 폐목재	0.10		0.05			0.08	0.05
51-20-10	건설현장 폐목재(원목상태의 깨끗한 목재를 말한다)	0.03	0.05	0.10	0.05		0.15	0.05
51-20-11	건설현장 폐목재(접착제, 페인트, 기름, 콘크리트 등의 물질이 사용된 목재를 말한다)	0.03	0.03	0.25			0.03	0.10
51-20-12	건설현장 폐목재(할로겐족 유기화합물 또는 방부제가 사용된 목재를 말한다)	0.05		0.05			0.13	0.07
51-20-13	폐받침목		0.03	0.03			0.03	0.03
51-20-99	그 밖의 폐목재류		0.07	0.07	0.07		0.03	0.07
51-21	폐토사류
51-21-01	폐토사		0.03	0.03
51-21-02	건설폐토석			0.01
51-21-03	오염하천·오염해양 준설토			0.05
51-22	폐콘크리트류
51-22-01	폐콘크리트			0.03
51-22-02	콘크리트폐받침목			0.01
51-23-00	폐아스팔트콘크리트			0.01
51-24-00	폐벽돌			0.01
51-25-00	폐블록			0.01
51-26-00	폐기와		0.01	0.01
51-27	폐섬유류
51-27-01	폐천연섬유	0.05	0.02	0.15			0.10	0.85
51-27-02	폐합성섬유	0.05	0.30	0.15			0.10	0.65
51-27-03	폐의류	0.05	0.11	0.20			0.10	0.35
51-27-99	그 밖의 폐섬유	0.05	0.20	0.24			0.20	0.35
51-28	폐지류
51-28-01	폐종이팩(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령」 제18조제1호에 해당하는 것을 말한다)		0.30	0.15			0.02	0.15
51-28-02	폐종이류		0.02	0.10			0.05	0.10
51-28-03	폐벽지		0.02	0.10			0.05	0.10
51-29	폐금속류
51-29-01	고철		0.03	0.01
51-29-02	비철금속		0.05	0.01
51-29-03	폐금속캔류(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령」 제18조제1호에 해당하는 것을 말한다)		0.05	0.01
51-29-04	폐금속 용기류(폐금속캔류는 제외한다)	0.02	0.05	0.05
51-29-99	그 밖의 폐금속류		0.20	0.20
51-30	폐유리류
51-30-01	폐유리		0.20	0.27
51-30-02	폐유리병류(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령」 제18조제1호에 해당하는 것을 말한다)	0.03	0.04	0.22
51-30-03	폐스마트유리		0.97	0.22
51-30-04	폐유리섬유		0.50	0.22
51-30-05	폐형광등파쇄잔재물		0.95	0.25
51-30-99	그 밖의 폐유리		0.10	0.25
51-31-00	폐타일		0.01	0.02
51-32-00	폐보드류		0.01	0.05
51-33-00	폐판넬		0.60	0.40
51-35-00	폐전주(폐애자, 폐근가 및 폐합성수지제 커버류 등을 포함한다)		0.30	0.30
51-36	폐가스포집물			0.00
51-37	폐냉매물질		0.05
51-38	음식물류폐기물 및 처리물
51-38-01	음식물류 폐기물			0.87	0.77	0.30		0.85
51-38-02	중간가공 음식물류 폐기물			0.25	0.70	0.30		0.85
51-38-03	음식물류 폐기물 처리 잔재물(액상의 경우만 해당한다)			0.25	0.00			0.01
51-38-99	그 밖의 음식물류폐기물처리잔재물		0.20				0.20	0.10
51-39-00	폐사료		0.03		0.03			0.03
51-40	폐소화기류
51-40-01	폐분말 소화기		0.60	0.20	0.60
51-40-99	그 밖의 폐소화기			0.40
51-41	폐전지류
51-41-01	1차폐전지류(「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 시행령」 제18조제4호에 해당하는 것을 말한다)		0.63	0.40
51-41-02	2차폐전지		0.70	0.47
51-41-03	2차폐축전지(지정폐기물 중 폐황산이 포함된 2차폐축전지는 제외한다)	0.01	0.50	0.70
51-41-04	폐태양전지·전자기기페이스트		0.85	0.20
51-43-00	폐흑연가루	0.01		0.01
51-44-00	나노폐기물(나노물질을 제조·가공하는 과정에서 발생된 분진을 말한다)		0.02	0.02
51-45	폐차발생폐기물
51-45-01	폐차파쇄잔재물		0.90				0.10	0.24
51-45-02	폐차부품류	0.10
51-45-99	그 밖의 폐차발생폐기물		0.77				0.10

비고 : 제2호에 열거되지 아니한 중분류(분류번호: 00-00) 또는 세분류(분류번호: 00-00-00)폐기물에 대해서는 바로 상위 분류체계(분류번호: 00 또는 00-00)에 해당하는 ‘폐기물 종류별, 재활용 유형별 잔재물 배출계수’를 적용할 수 있다.